Дроссель.

На каркасе B65702-B-T1 20 витков провода ПЭВ-2-1.0. Выводы заизолировать не менее 1.5 см снаружи и 1 см внутри каркаса. Слои намотки разделить изоляцией. Концы провода зачистить на 3-4 мм и облудить.

