
Дроссель режекторный ДР-ФП-2.0.

Кольцо М2000НМ К40х25х11 (аналог EPCOS B64290L0022X087 – не проверен!!!) обмотать 2 слоями изоленты (для кольца EPCOS не требуется). Затем 165 витков проводом ПЭВ-2-0.5 (при необходимости второго слоя нужна изоляция). Далее двойной слой изоляции. Далее 165 витков проводом ПЭВ-2-0.5. Далее 2 слой изоляции. Выводы заизолировать не менее 3 см снаружи и 1 см внутри обмотки и сделать на них пометки (1 или 2 обмотка). Витками каждой обмотки должно быть заполнено все кольцо.



Направление намотки обмоток:

****